**Załącznik nr 8**

Przedmiar robót

Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 143033R (dz.428) w miejscowości Równia na odcinku od km 0+000 do km 0+130

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p** | **Nr SST**  **Podstawa opisu robót** | **Opis robót i przedmiar** | **Jedn.**  **miary** | **Ilość** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** |
|  |  | Przebudowa polega na:  - Utwardzeniu jezdni oraz poboczy tłuczniem oraz utrwaleniu emulsją i grysami bazaltowymi  -Utwardzeniu nawierzchni zjazdów tłuczniem oraz utrwaleniu emulsją i grysami bazaltowymi |  |  |
| 1. | KNR 2-31  0204/05/06 | Utwardzenie jezdni drogi w-wą grub. 30cm po zagęszczeniu na szerokości 3,5m  - w-wa dolna grub. 20cm z tłucznia sort. 0-63  - w-wa górna grub. 10cm z tłucznia sort. 0-31,5  L=130,0m  P= 130,0 x 3,5=455,0m2 | m2 | 455,0 |
| 2. | **04.04.04**  KNR 2-31  0204/05/06  +1002/02 | Dosypanie obustronnych poboczy w-wą grub.30 cm, po zagęszczeniu z tłucznia sort. 25 – 40 mm wraz z uszczelnieniem klińcem kamiennym i zagęszczeniem walcem wibracyjnym i jednokrotnym utrwaleniem emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi na szerokości po 0,75 m na długości jak w poz. 1  L=130 x 2 - zjazdy (5x3m)=245m  P=245x0,75=183,75m2 | m2 | 183,75 |
| 3. | **05.03.08**  KNR 2-31  1002//02/04 | Powierzchniowe utrwalenie jezdni 2x emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi  Powierzchnia jak w poz. 1  P= 455,0m2 | m2 | 455,0 |
| 4. | **05.03.09**  KNR 2-31  0204/05/06  +1002/02 | Wykonanie w-wy jezdnej zjazdów grub. 30 cm z tłucznia sort. 25-40mm jednokrotnie utrwalonego emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi  Ilość:  P= 5x 3mx 3m=45,0m2 | m2 | 45,0 |

*Sporządził:*

*01.06.2016r*

inż. Rafał Zimny