***Zał. nr 1 do SIWZ***

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Zamawiający;*

**Minimalne parametry techniczne zamówienia określone przez Zamawiającego**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w ramach przetargu nieograniczonego na:

***„Wymiana lamp oświetlenia wraz z zapewnieniem finansowania***

***w oparciu o model ESCO oraz usługą serwisu/konserwacji***

***na terenie Gminy Ustrzyki Dolne ”***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Minimalne parametry techniczne przedmiotu zamówienia***  *(lampy oświetleniowej)* | |
| ***Parametr*** | ***Wartość / warunek techniczny*** |
| Napięcie (V) | AC 195-265 |
| Pobór prądu (A) | 0,26 |
| Współczynnik mocy | > 0,9 |
| Ilość lm/W | 85\* |
| Żywotność (h) | > 70 000 |
| Współczynnik CRI | > 70 |
| Barwa światła (k) | 6000 |
| Klasa szczelności | IP65 |
| Temperatura pracy (c) | -35/+85 |
| Dyfuzor | Szkło transparentne |
| Zasilanie | Brak zasilacza jako samodzielnego modułu (zasilacz zintegrowany z układem Chip on Board) |
| Ochronnik przepięciowy (kV) | 15 |
| Kolor oprawy | Grafit |
| Obudowa | Aluminium |
| Certyfikaty | CE, RoHD |
| Otwór montażowy | Od Ø38 do Ø63 |

***\*poziom uzyskanych lm/W potwierdzony badaniem fotometrycznym źródła światła***